1022 사용처 - 드립엣지후레싱, 인슐레이션, 버그스킨, 레프트벤트, 타이백, 실실러, 방수시트(뒤에 3개는 해머가능)

F30  사용처 - (가고정) 방부채널사이딩, 페이샤보드, 시멘트사이딩 / 방부, 페이샤는 무두못으로 고정 후 수성페인트
루바 및 허리몰딩(옹이)에 사용

드랍엣지후레싱 위에 레인스킨[그 위에 마는 버그스킨(1022), 레인스킨으로 사이딩 띄우기, 8D로 박기]

화장실 순서 스터드 → 화장실용 타이백 → 수도, 전기 → 인슐레이션 → 방수합판 → 그레이브 방수시트
→ 시멘트합판 → 타일

석고보드 주로 3x6 더블로 붙이며 4x22로 고정, 천장은 38mm 피스로 고정

데크는 기본 50mm피스로 고정, J찬넬은 32피스로 고정(5개당 1개씩)

J찬넬 → 소핏레일러 → 소핏벤트 순으로 설치

방수시트전 처마동후레싱 설치한다. 정면은 시트 설치 후 후레싱을 댄다.(교육용 - 현장은 전자로 진행)

루바 - 시다(냄새 심함), 스키(은은함)

인슐레이션 2x4 → R11에 15인치(R은 단열값을 의미)
2x6 → R19에 23인치
2x8 →

벤트 5가지 - 리치벤트(지붕), 레프트벤트(서까래사이), 소핏벤트(철망 - 컨티뉴어스소핏벤트), 박공벤트

1022 사용처 - 드립엣지후레싱, 인슐레이션, 버그스킨, 레프트벤트, 타이백, 실실러, 방수시트(뒤에 3개는 해머가능)

F30  사용처 - (가고정) 방부채널사이딩, 페이샤보드, 시멘트사이딩 / 방부, 페이샤는 무두못으로 고정 후 수성페인트
루바 및 허리몰딩(옹이)에 사용

드랍엣지후레싱 위에 레인스킨[그 위에 마는 버그스킨(1022), 레인스킨으로 사이딩 띄우기, 8D로 박기]

화장실 순서 스터드 → 화장실용 타이백 → 수도, 전기 → 인슐레이션 → 방수합판 → 그레이브 방수시트
→ 시멘트합판 → 타일

석고보드 주로 3x6 더블로 붙이며 4x22로 고정, 천장은 38mm 피스로 고정

데크는 기본 50mm피스로 고정, J찬넬은 32피스로 고정(5개당 1개씩)

J찬넬 → 소핏레일러 → 소핏벤트 순으로 설치

방수시트전 처마동후레싱 설치한다. 정면은 시트 설치 후 후레싱을 댄다.(교육용 - 현장은 전자로 진행)

루바 - 시다(냄새 심함), 스키(은은함)

인슐레이션 2x4 → R11에 15인치(R은 단열값을 의미)
2x6 → R19에 23인치
2x8 →

벤트 5가지 - 리치벤트(지붕), 레프트벤트(서까래사이), 소핏벤트(철망 - 컨티뉴어스소핏벤트), 박공벤트